过鱼设施数据填报操作手册






适用对象：数据填报人员
系统登录、注册地址：https://211.99.26.225:12130/#/system/user/index




一、数据填报流程
1. 使用账号密码登录登录数据填报系统
[image: 1e49ffd1-2c18-475c-b537-d84a333a2ca2]
2. 方式一：手动新增
1） 点击“手动新增”，录入相关过鱼数据、图片视频等信息，点击保存即可
[image: 329fda01-78d1-4f91-8b85-bb54b4a9a008]
3. 方式二：批量导入
1） 点击“批量导入模板下载”下载压缩包，压缩包内结构如下。
[image: 7550c65d-8c53-49cf-b030-da1108e93d15]
images文件夹存放图片，videos文件夹存放视频，xlsx文件为标准格式的导入模版文件，images和videos中的文件需要和excle中最后两列进行关联。
2） 打开xlsx文件，编辑过鱼数据内容。

[image: ebff8d5b-1d16-441c-a479-c20fa1d7f9dd]
注意事项：
流域、电站名称、过鱼设施名称应严格要求“过鱼设施数据填报”页面中的流域、电站、过鱼设施下拉框中的名称来填写。
[image: e3ef36ae-5841-40c2-bbdd-a74c806aa437]
鱼种类列应参考“鱼种类字典数据下载”中的鱼类名称进行填写。
图片名称、视频名称内容是对应的images和videos文件夹中的文件全名，包含后缀。
流域名称、电站名称、过鱼设施名称严格参考下方表格中的名称进行填写。
	流域
	电站
	过鱼设施名称

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流上游
	叶巴滩
	叶巴滩集运鱼系统（下行）

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流上游
	叶巴滩
	叶巴滩升鱼机（上行）

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流上游
	巴塘
	巴塘鱼道

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流上游
	苏洼龙
	苏洼龙集运鱼系统（下行）

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流上游
	苏洼龙
	苏洼龙升鱼机（上行）

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流中游
	梨园
	梨园网捕过坝

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流中游
	阿海
	阿海网捕过坝

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流中游
	金安桥
	金安桥网捕过坝

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流中游
	龙开口
	龙开口集运鱼系统（下行）

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流中游
	龙开口
	龙开口集运鱼系统（上行）

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流中游
	鲁地拉
	鲁地拉网捕过坝

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流中游
	观音岩
	观音岩集运鱼系统

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流下游
	乌东德
	乌东德集运鱼系统（上行）

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流下游
	乌东德
	乌东德集运鱼系统（下行）

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流下游
	白鹤滩
	白鹤滩集运鱼系统（下行）

	长江流域-金沙江干流-金沙江干流下游
	白鹤滩
	白鹤滩集运鱼系统（上行）

	长江流域-金沙江干流-雅砻江干流-雅砻江干流中游
	两河口
	两河口升鱼机（上行）

	长江流域-金沙江干流-雅砻江干流-雅砻江干流中游
	两河口
	两河口集运鱼系统（下行）

	长江流域-金沙江干流-雅砻江干流-雅砻江干流中游
	杨房沟
	杨房沟升鱼机（上行）

	长江流域-金沙江干流-雅砻江干流-雅砻江干流中游
	杨房沟
	杨房沟集运鱼系统（下行）

	长江流域-岷江水系-大渡河水系-足木足河
	巴拉
	巴拉集运鱼系统（下行）

	长江流域-岷江水系-大渡河水系-足木足河
	巴拉
	巴拉升鱼机（上行）

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流上游
	双江口
	双江口集运鱼系统（下行）

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流上游
	双江口
	双江口升鱼机（上行）

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流上游
	金川
	金川鱼道

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流中游
	硬梁包
	硬梁包仿自然旁通道

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流中游
	枕头坝一级
	枕头坝一级鱼道

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流中游
	枕头坝二级
	枕头坝二级鱼道

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流中游
	沙坪一级
	沙坪一级鱼道

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流中游
	沙坪二级
	沙坪二级鱼道

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流中游
	龚嘴
	龚嘴鱼道

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流中游
	铜街子
	铜街子鱼道

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流下游
	沙湾
	沙湾鱼道

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流下游
	安谷
	安谷(2#仿自然旁通道)

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流下游
	安谷
	安谷(1#仿自然旁通道)

	长江流域-岷江水系-大渡河干流-大渡河干流下游
	安谷
	安谷鱼道

	长江流域-乌江干流-乌江干流下游
	彭水
	彭水集运鱼系统

	长江流域-乌江干流-乌江干流下游
	银盘
	银盘集运鱼系统

	长江流域-乌江干流-乌江干流下游
	白马
	白马航电鱼道

	长江流域-长江干流-长江干流上游
	三峡
	三峡船闸

	珠江流域-西江水系-黔江干流
	大藤峡水利枢纽
	大藤峡水利枢纽鱼道

	珠江流域-西江水系-黔江干流
	大藤峡水利枢纽
	大藤峡水利枢纽仿自然旁通道

	珠江流域-西江水系-浔江干流
	长洲
	长洲鱼道

	西南诸河-澜沧江干流
	WNL
	WNL升鱼机（上行）

	西南诸河-澜沧江干流
	WNL
	WNL集运鱼系统（下行）

	西南诸河-澜沧江干流
	LD
	LD集运鱼系统（下行）

	西南诸河-澜沧江干流
	LD
	LD集运鱼系统（上行）

	西南诸河-澜沧江干流
	TB
	TB集运鱼系统（下行）

	西南诸河-澜沧江干流
	TB
	TB升鱼机（上行）

	西南诸河-澜沧江干流
	HD
	HD升鱼机（上行）

	西南诸河-澜沧江干流
	HD
	HD集运鱼系统（下行）

	西南诸河-澜沧江干流
	DHQ
	DHQ集运鱼系统（下行）

	西南诸河-澜沧江干流
	DHQ
	DHQ升鱼机（上行）

	西南诸河-澜沧江干流
	MWei
	MW集运鱼系统（上行）

	西南诸河-澜沧江干流
	MWei
	MW集运鱼系统（下行）

	西南诸河-澜沧江干流
	GGQ
	GGQ网捕过坝

	西南诸河-澜沧江干流
	NZD
	NZD网捕过坝

	黄河流域-黄河干流-黄河干流上游
	玛尔挡
	玛尔挡升鱼机（上行）

	黄河流域-黄河干流-黄河干流上游
	玛尔挡
	玛尔挡集运鱼系统（下行）

	黄河流域-黄河干流-黄河干流上游
	班多
	班多鱼道

	[bookmark: _GoBack]黄河流域-黄河干流-黄河干流上游
	班多
	班多网捕过坝（鱼道改造期间）

	黄河流域-黄河干流-黄河干流上游
	羊曲
	羊曲集运鱼系统（下行）

	黄河流域-黄河干流-黄河干流上游
	羊曲
	羊曲升鱼机（上行）

	黄河流域-黄河干流-黄河干流上游
	李家峡
	李家峡集运鱼系统（下行）

	黄河流域-黄河干流-黄河干流上游
	李家峡
	李家峡集运鱼系统（上行）

	松辽河流域-第二松花江干流
	丰满
	丰满集运鱼系统（下行）

	松辽河流域-第二松花江干流
	丰满
	永庆鱼道

	松辽河流域-第二松花江干流
	丰满
	丰满升鱼机（上行）

	西南诸河-雅鲁藏布江干流-雅鲁藏布江中游
	DG
	DG鱼道

	西南诸河-雅鲁藏布江干流-雅鲁藏布江中游
	ZM
	ZM鱼道

	西南诸河-雅鲁藏布江干流-雅鲁藏布江中游
	JC
	JC鱼道

	长江流域-嘉陵江水系
	亭子口
	亭子口升鱼机（上行）

	长江流域-汉江水系
	旬阳
	旬阳鱼道

	长江流域-汉江水系
	夹河关
	夹河关鱼道

	长江流域-乌江水系
	夹岩
	夹岩水利工程升鱼机

	珠江流域-西江水系
	马马崖
	马马崖集运鱼系统

	长江流域-岷江水系
	脚基坪
	脚基坪流道

	湄公河流域-桑河干流
	桑河二级
	桑河二级仿自然通道

	长江流域-岷江水系-大渡河水系-绰斯甲河
	绰斯甲
	绰斯甲鱼道

	黄河流域-黄河水系
	果米滩
	果米滩鱼道

	西南诸河-雅鲁藏布江水系-尼洋河
	DB
	DB鱼道

	长江流域-嘉陵江水系
	亭子口
	亭子口集运鱼系统（下行）

	珠江流域-西江水系
	董箐
	董箐网捕过坝

	
	
	

	
	
	



3） 数据编辑完成以后，进行压缩。
注意事项：
压缩完的zip文件，需要保证压缩包的根目录结构和模版zip一致，防止多出一级的情况存在，例如下方图片中的情况，压缩完以后用压缩工具打开应该看到的是images和videos文件目录，而不是“过鱼设施数据填报”文件夹，下方图片中是错误案例！！！
[image: d453a85e-f39a-4750-acc1-830faa223a35]
4） 压缩完以后点击“数据批量导入zip”按钮进行上传。
导入须知：仅支持 ZIP 压缩包上传，压缩包内需包含 images、video 文件夹，根目录需放置 xlsx 格式表格，单包大小请勿超过 300MB，Excel 单次最大支持 10000 行数据，超出请分批导入，具体请参考下载模版格式。
5） 程序在导入完成以后会自动进行数据校验，如excle中数据有误或者不规范，页面支持取消导入并修改excle重新导入，也支持在页面中直接修改。
6） 数据校验都通过以后，点击保存，即可将数据导入。

二、提交审批
   选中“手动新增”或者“数据导入”的数据进行数据提交；也支持当前用户下所有未提交的数据进行全部提交
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